### Treiberinstallation

Gehen Sie zur Installation des Treibers folgendermaßen vor

1. Öffnen Sie die selbstausführende Datei "setup.exe"
2. Folgen Sie den Anweisungen, die das Installationsprogramm setup.exe Ihnen anzeigt

HINWEIS:


- Plug & Play-Plattformen mit Windows identifizieren und konfigurieren den Adapter automatisch. Unterbrechen Sie bitte die automatische Installation von Windows. 
- Für die Installation des Treiber müssen Sie über Administratorenrechte verfügen.

### Manuelle Installation

Für die manuelle Installation verwenden Sie die Installationsdatei (INF) anstelle der oben erwähnten "setup.exe"-Datei. Für die manuelle Installation öffnen Sie den Gerätemanager, erweitern den Listenpunkt Netzwerkadapter, klicken mit der rechten Maustaste auf "Realtek RTL81XX Ethernet NIC" und führen den Menüpunkt Treiber aktualisieren... aus. Folgen Sie dann den Anweisungen am Bildschirm, um den Speicherort der INF-Datei anzugeben.

HINWEIS:

- Die manuelle Installation sollte nur von versierten Benutzern durchgeführt werden. Unerfahrene Benutzer verwenden bitte die Datei "setup.exe" zur Installation des Treibers.

### Installation im Hintergrund

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie der Treiber ohne weiteren Benutzereingriff und Bildschirmmeldungen installiert werden kann. Um den Treiber im Hintergrund zu installieren, öffnen Sie die DOS-Eingabeaufforderung und führen

die Installation im Hintergrund aus

    C:>%driver_path%\setup.exe /s

Deinstallation im Hintergrund

    C:>%driver_path%\setup.exe /s /f1".\uninstall.iss"

### Fehlersuche

Falls bei der Installation des Treibers Probleme auftreten, wiederholen Sie die Installation unter genauer Beachtung der Anweisungen im obigen Abschnitt. Falls die Installation trotzdem fehlschlägt, wenden Sie sich an unsere Kundendienstabteilung. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.