### 詳細プロパティ

ユーザーは動作環境とパフォーマンスへの配慮により詳細プロパティを動的に変更できます。 詳細プロパティの設定を変更するには、デバイスマネージャを開き、ネットワークアダプタのツリーリストを展開し、「Realtek RTL81XX Ethernet NIC」を選択してから、マウスの右ボタンをクリックします。プロパティのメニュー項目を起動すると、RTL81XXのプロパティが表示されるので、詳細のプロパティシートを選択してください。

注意：

- 詳細プロパティは上級ユーザー向けです。 一般ユーザーはデフォルト値を使用してください。

- 詳細プロパティの設定を間違えると、接続の切断やパフォーマンスの低下の原因になります。 その場合は、このセクションを参照して、正しい設定を選択するか、デフォルト値に復元してください。

#### Windows XP

#### Windows Vista

### Windows XP

#### 802.1Q/p VLANタギング

IEEE 802.1Q/pの情報はパケットの優先度と所属するVLANを示します。 オプションを設定すると、NICハードウェアの優先送信やVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用できるようになります。

オプション | 説明
Enable（使用する） | 優先送信およびVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用する
Disable（使用しない） | 優先送信およびVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用しない（デフォルト）

#### フローコントロール

NICは受信側の速度に対応するためにパケット送信を一時的に停止できます。

オプション | 説明
Enable（使用する） | フローコントロールの機能を使用する（デフォルト）
Disable（使用しない） | フローコントロールの機能を使用しない

#### ジャンボフレーム

インターネットの最大転送単位（MTU）は1500バイトです。 ジャンボフレームとは長さが1500バイトを超えるフレームのことです。 このオプションを使えば、インターネットNICがサポートする最大転送単位を設定できます。

オプション | 説明
2KB MTU | ジャンボフレームの長さを2Kバイトに設定する
3KB MTU | ジャンボフレームの長さを3Kバイトに設定する
4KB MTU | ジャンボフレームの長さを4Kバイトに設定する
5KB MTU | ジャンボフレームの長さを5Kバイトに設定する
6KB MTU | ジャンボフレームの長さを6Kバイトに設定する
7KB MTU | ジャンボフレームの長さを7Kバイトに設定する
8KB MTU | ジャンボフレームの長さを8Kバイトに設定する
9KB MTU | ジャンボフレームの長さを9Kバイトに設定する
Disable（使用しない） | ジャンボフレームの機能を使用しない（デフォルト）

注意:

- ジャンボフレームの機能を使用するには、他の接続側も同機能を使用する必要があります。

#### リンク速度/二重モード

リンク速度と二重モードを変更します。

オプション | 説明
Auto Negotiation （自動ネゴシエーション） | 接続デバイスとの対応リンク速度と二重モードを自動ネゴシエーションする（デフォルト）
10Mbps/Half Duplex（半二重） | リンク速度と二重モードを10Mbps/半二重に設定する
10Mbps/Full Duplex（全二重） | リンク速度と二重モードを10Mbps/全二重に設定する
100Mbps/Half Duplex （半二重） | リンク速度と二重モードを100Mbps/半二重に設定する
100Mbps/Full Duplex（全二重） | リンク速度と二重モードを100Mbps/全二重に設定する
1000Mbps/Full Duplex（全二重） | リンク速度と二重モードを1000Mbps/全二重に設定する (*)

注意：

- (*) RTL8101E、RTL8102E、RTL8139シリーズのNICは10/100 Mbpsのみに対応しています。

#### ネットワークアドレス

MACアドレスを変更します。

デフォルト値：なし

#### チェックサムのオフロード

NICハードウェアによるチェックサム機能を設定します。

オプション | 説明
Disable（使用しない） | NICハードウェアによるチェックサム機能を使用しない
Rx Checksum（受信チェックサム） | NICハードウェアによる受信チェックサム機能を使用する
Tx Checksum（送信チェックサム） | NICハードウェアによる送信チェックサム機能を使用する
Tx/Rx Checksum（送受信チェックサム） | NICハードウェアによる送受信チェックサム機能を使用する（デフォルト）

#### TCP_Largesendのオフロード

NICハードウェアによるTCPパケット分割機能を設定します。

オプション | 説明
Enable（使用する） | NICハードウェアによるTCPパケット分割機能を使用する（デフォルト）
Disable（使用しない） | NICハードウェアによるTCPパケット分割機能を使用しない

#### シャットダウン後のWake-On-Lan

シャットダウン後のWake-On-Lan機能を設定します。

オプション | 説明
Enable（使用する） | シャットダウン後のWake-On-Lan機能を使用する
Disable（使用しない） | シャットダウン後のWake-On-Lan機能を使用しない（デフォルト）

#### PCIeの自動ディセーブル（パワーセービング）

パワーセービングモードを実行するため、ドライバはケーブル接続状態に基づきPCIeを自動ディセーブルできます。

オプション | 説明
Disabled（使用しない） | PCIeの自動ディセーブル機能を使用しない（デフォルト）
Enabled, Battery（使用する、バッテリ） | バッテリを使用しており、ケーブルが接続されていない場合、PCIe無効にする
Enabled, Battery or AC（使用する、バッテリまたはAC） | バッテリまたはACを使用しており、ケーブルが接続されていない場合、PCIeを無効にする

#### PHYの自動ディセーブル（パワーセービング）

パワーセービングモードを実行するため、ドライバはケーブル接続状態に基づきPHYを自動ディセーブルできます。

オプション | 説明
Disabled（使用しない） | PHYの自動ディセーブル機能を使用しない（デフォルト）
Enabled, Battery（使用する、バッテリ） | バッテリを使用しており、ケーブルが接続されていない場合、PHYを無効にする
Enabled, Battery or AC（使用する、バッテリまたはAC） | バッテリまたはACを使用しており、ケーブルが接続されていない場合、PHYを無効にする

### Windows Vista

#### ギガビットの自動ディセーブル（パワーセービング）

パワーセービングモードを実行するため、ドライバはケーブル再リンク時ギガビットを自動ディセーブルできます。

オプション | 説明
Disabled（使用しない） | ギガビットの自動ディセーブル機能を使用しない（デフォルト）
Re-Link, Battery（再リンク、バッテリ） | バッテリを使用している場合、再リンク時ギガビットを自動ディセーブルする
Re-Link, Battery（再リンク、バッテリまたはAC） | 再リンク時ギガビットを自動ディセーブルする

注意：

- (*) RTL8101E、RTL8102E、RTL8139シリーズのNICは10/100 Mbpsのみに対応しています。

#### PCIeの自動ディセーブル（パワーセービング）

パワーセービングモードを実行するため、ドライバはケーブル接続状態に基づきPCIeを自動ディセーブルできます。

オプション | 説明
Disabled（使用しない） | PCIeの自動ディセーブル機能を使用しない（デフォルト）
Enabled, Battery（使用する、バッテリ） | バッテリを使用しており、ケーブルが接続されていない場合、PCIe無効にする
Enabled, Battery or AC（使用する、バッテリまたはAC） | バッテリまたはACを使用しており、ケーブルが接続されていない場合、PCIeを無効にする

#### PHYの自動ディセーブル（パワーセービング）

パワーセービングモードを実行するため、ドライバはケーブル接続状態に基づきPHYを自動ディセーブルできます。

オプション | 説明
Disabled（使用しない） | PHYの自動ディセーブル機能を使用しない（デフォルト）
Enabled, Battery（使用する、バッテリ） | バッテリを使用しており、ケーブルが接続されていない場合、PHYを無効にする
Enabled, Battery or AC（使用する、バッテリまたはAC） | バッテリまたはACを使用しており、ケーブルが接続されていない場合、PHYを無効にする

#### フローコントロール

NICは受信側の速度に対応するためにパケット送信を一時的に停止できます。

オプション | 説明
Enable（使用する） | フローコントロールの機能を使用する（デフォルト）
Disable（使用しない） | フローコントロールの機能を使用しない

#### 割り込み調停

ネットワークのトラフィックに従ってCPUへの割り込み頻度を動的に変更します。

オプション | 説明
Enabled（使用する） | 割り込み調停機能を使用する（デフォルト）
Disabled（使用しない） | 割り込み調停機能を使用しない

#### IPv4チェックサムのオフロード

ハードウェアによるIPv4チェックサム機能を設定します。

オプション | 説明
Disable（使用しない） | ハードウェアによるIPv4チェックサム機能を使用する
Rx & Tx Enabled（送受信で使用する） | 送信と受信の両方でハードウェアによるIPv4チェックサム機能を使用する
Rx Enabled（受信で使用する） | 受信のみでハードウェアによるIPv4チェックサム機能を使用する
Tx Enabled（送信で使用する） | 送信のみでハードウェアによるIPv4チェックサム機能を使用する

#### 大量送信オフロード（IPv4）

NICハードウェアによるTCPパケット分割機能を設定します。

オプション | 説明
Enabled（使用する） | NICハードウェアによるIPv4パケット分割機能を使用する（デフォルト）
Disabled（使用しない） | NICハードウェアによるIPv4パケット分割機能を使用しない

#### 大量送信オフロード（IPv6）

NICハードウェアによるIPv6パケット分割機能を設定します。

オプション | 説明
Enabled（使用する） | NICハードウェアによるIPv6パケット分割機能を使用する（デフォルト）
Disabled（使用しない） | NICハードウェアによるIPv6パケット分割機能を使用しない

#### ジャンボフレーム

インターネットの最大転送単位（MTU）は1500バイトです。 ジャンボフレームとは長さが1500バイトを超えるフレームのことです。 このオプションを使えば、インターネットNICがサポートする最大転送単位を設定できます。

オプション | 説明
2KB MTU | ジャンボフレームの長さを2Kバイトに設定する
3KB MTU | ジャンボフレームの長さを3Kバイトに設定する
4KB MTU | ジャンボフレームの長さを4Kバイトに設定する
5KB MTU | ジャンボフレームの長さを5Kバイトに設定する
6KB MTU | ジャンボフレームの長さを6Kバイトに設定する
7KB MTU | ジャンボフレームの長さを7Kバイトに設定する
Disable（使用しない） | ジャンボフレームの機能を使用しない（デフォルト）

注意:

- ジャンボフレームの機能を使用するには、他の接続側も同機能を使用する必要があります。

#### ネットワークアドレス

MACアドレスを変更します。

デフォルト値：なし

#### 優先制御とVLAN

IEEE 802.1Q/pの情報はパケットの優先度と所属するVLANを示します。 オプションを設定すると、NICハードウェアの優先送信やVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用できるようになります。

オプション | 説明
Priority & VLAN Disabled（優先制御とVLANを使用しない） | 優先制御とVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用しない
Priority & VLAN Enabled（優先制御とVLANを使用する） | ハードウェアによる優先制御とVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用する（デフォルト）
Priority Enabled（優先制御を使用する） | ハードウェアによる優先制御機能を使用する
VLAN Enabled（VLANを使用する） | ハードウェアによるVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用する

#### 受信バッファ

受信バッファのサイズを設定します。

オプション | 範囲
Received buffer size（受信バッファのサイズ） | 1~512 (デフォルト :512)

#### 受信側負荷分散

受信側負荷分散（Received Side Scaling、RSS）はマルチコアCPUを動的に割り当てて受信パケットの表示を処理するロードバランスメカニズムです。

オプション | 説明
Enabled（使用する） | RSS機能を使用する（デフォルト）
Disabled（使用しない） | RSS機能を使用しない

注意：

- RSS機能に対応しているのはRTL8168CおよびRTL8102Eシリーズのネットワークアダプタのみです。

#### シャットダウンWake-On-Lan

シャットダウン後のWake-On-Lan機能を設定します。

オプション | 説明
Enabled（使用する） | シャットダウン後のWake-On-Lan機能を使用する
Disabled（使用しない） | シャットダウン後のWake-On-Lan機能を使用しない（デフォルト）

#### 速度と二重

リンク速度と二重モードを変更します。

オプション | 説明
Auto Negotiation （自動ネゴシエーション） | 接続デバイスとの対応リンク速度と二重モードを自動ネゴシエーションする（デフォルト）
10 Mbps Half Duplex（10 Mbps半二重） | リンク速度と二重モードを10Mbps/半二重に設定する
110 Mbps Full Duplex（110 Mbps全二重） | リンク速度と二重モードを10Mbps/全二重に設定する
100 Mbps Half Duplex（100 Mbps半二重） | リンク速度と二重モードを100Mbps/半二重に設定する
100 Mbps Full Duplex（100 Mbps全二重） | リンク速度と二重モードを100Mbps/全二重に設定する
1.0 Gbps Full Duplex（1.0 Gbps全二重） | リンク速度と二重モードを1000Mbps/全二重に設定する (*)

注意：

- (*) RTL8101E、RTL8102E、RTL8139シリーズのNICは10/100 Mbpsのみに対応しています。

#### TCPチェックサムのオフロード（IPv4）

ハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv4）を設定します。

オプション | 説明
Disable（使用しない） | ハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv4）を使用しない
Rx & Tx Enabled（送受信で使用する） | 送信と受信の両方でハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv4）を使用する（デフォルト）
Rx Enabled（受信で使用する） | 受信のみでハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv4）を使用する
Tx Enabled（送信で使用する） | 送信のみでハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv4）を使用する

#### TCPチェックサムのオフロード（IPv6）

ハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv6）を設定します。

オプション | 説明
Disable（使用しない） | ハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv6）を使用しない
Rx & Tx Enabled（送受信で使用する） | 送信と受信の両方でハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv6）を使用する（デフォルト）
Rx Enabled（受信で使用する） | 受信のみでハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv6）を使用する
Tx Enabled（送信で使用する） | 送信のみでハードウェアによるTCPチェックサム機能（IPv6）を使用する

#### 送信バッファ

送信バッファのサイズを設定します。

オプション | 範囲
Transmit buffer size（送信バッファのサイズ） | 1~128 (デフォルト:128)

#### UDPチェックサムのオフロード（IPv4）

ハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv4）を設定します。

オプション | 説明
Disable（使用しない） | ハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv4）を使用しない
Rx & Tx Enabled（送受信で使用する） | 送信と受信の両方でハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv4）を使用する（デフォルト）
Rx Enabled（受信で使用する） | 受信のみでハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv4）を使用する
Tx Enabled（送信で使用する） | 送信のみでハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv4）を使用する

#### UDPチェックサムのオフロード（IPv6）

ハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv6）を設定します。

オプション | 説明
Disable（使用しない） | ハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv6）を使用しない
Rx & Tx Enabled（送受信で使用する） | 送信と受信の両方でハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv6）を使用する（デフォルト）
Rx Enabled（受信で使用する） | 受信のみでハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv6）を使用する
Tx Enabled（送信で使用する） | 送信のみでハードウェアによるUDPチェックサム機能（IPv6）を使用する